Tafel 5:

Liste weiterer Parameter zum Demonstrationsbeispiel Abschnitt 8, Abbildung 7 und 8, hydrostatische Variante

Alle Parameter sind dimensionslos. (Definiton der dimensionslosen Parameter siehe [3])

Bi | = 0,2 | Wellenkrümmung
γbi | = Ω·T | Winkel der Wellenkrümmung
K | = 0,2 | Verkantung
γK | = Ω·T | Winkel der Verkantung
E | = 0,4 | Wellenexzentrizität
γ | = Ω·T | Verlagerungswinkel
Hmin | = 0,2 | minimale Spalthöhe
So | = 3,28 | Sommerfeldzahl, dimensionslose Lagerbelastung
XSo | = Ω·T + 0,180 | Stelle (Richtung) der resultierenden Lagerbelastung So
B | = 1 | relative Lagerbreite
NX | = 61 | Anzahl der Gitterpunkt in X-Richtung
NZ | = 13 | Anzahl der Gitterpunkt in Z-Richtung
NT | = 41 | Anzahlen der Zeitschritte pro Umdrehung
Ω | = 2·π | relative Winkelgeschwindigkeit zwischen Welle und Lagerschale
Pr1 | = 0,1 | (absoluter) Druck am Lagerrand
Rcp | = 2,0 | dimensionsloser Drosselwiderstand der Kapillaren des hydrostatischen Lagers
Q | = 21 | Ölstrom der Schmiermittelversorgungseinrichtung des hydrostatischen Lagers

Hydrostatisches Gleitlager mit 10 auf dem Umfang verteilten Schmiertaschen.

Breite der Schmiertaschen in axialer Richtung = 0,33·B

Breite der Schmiertaschen in Umfangsrichtung = 0,033·Wellenumfang

Zur Berechnung wurde die Reynoldssche Differentialgleichung mit Gümbelschen Randbedingungen verwendet [3].

Die Lagerschale wird als ideal zylindrisch angenommen.