Verzeichnis der Abbildungen

Bild 1: Definition der Parameter der Wellenverlagerung in der Lagerschale

Bild 2: Druckverteilung P(X,Z) und Spalthöhe H(X,Z) über die abgewickelte Schmierspaltfläche im hydrodynamischen Gleitlager bei gerader Welle Bi=0 (links) und bei gebogener Welle Bi=0,4 (rechts)

Bild 3: Druckverteilung P(X,Z) und Spalthöhe H(X,Z) über die abgewickelte Schmierspaltfläche im hydrostatischen Gleitlager bei gerader Welle Bi=0 (links) und bei gebogener Welle Bi=0,4 (rechts)

Bild 4: Vergleich der Tragfähigkeiten von hydrostatischem und hydrodynamischem Lager

Bild 5: Definition der Balligkeit ba der Lagerschale

Bild 6: Vergleich der Tragfähigkeit eines Lagers mit und ohne balliger Lagerschale über die Wellenbiegung Bi; links: hydrodynamisches Lager, rechts: hydrostatisches Lager

Bild 7: Druckverteilung P(X,Z) zu einem ausgewählten Zeitpunkt aus dem Lastzyklus für das hydrostatische Lager (links) und für des hydrodynamische Lager (rechts) bei gleicher minimaler Spalthöhe Hmin=0,2, gleicher Verkantung K=0,2 und gleicher Wellenbiegung Bi=0,2

(Animation linker Bildteil) und (Animation rechter Bildteil)

Bild 8: Druckverteilung P(X,Z) und Schmierspalthöhe H(X,Z) zu einem Zeitpunkt aus dem Lastzyklus für das hydrostatische Lager (links) und für des hydrodynamische Lager (rechts) bei gleicher minimaler Spalthöhe Hmin=0,2, gleicher Verkantung K=0,2 und Wellenbiegung Bi=0,2

(Animation linker Bildteil) und (Animation rechter Bildteil)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.