Tafel 6:

Liste weiterer Parameter zum Demonstrationsbeispiel Abschnitt 8, Abbildung 7 und 8 hydrodynamische Variante

Alle Parameter sind dimensionslos. (Definiton der dimensionslosen Parameter siehe [3])

Bi | = 0,2 | Wellenkrümmung
γbi | = Ω·T | Winkel der Wellenkrümmung
K | = 0,2 | Verkantung
γK | = Ω·T | Winkel der Verkantung
E | = 0,4 | Wellenexzentrizität
γ | = Ω·T | Verlagerungswinkel
Hmin | = 0,2 | minimale Spalthöhe
So | = 0,41 bis 0,70 | Sommerfeldzahl, dimensionslose Lagerbelastung
XSo | = Ω·T+(0,58 bis 0,78) | Stelle (Richtung) der resultierenden Lagerbelastung So
B | = 1 | relative Lagerbreite
C | = 0,05 | Mischungskonstante
NX | = 61 | Anzahl der Gitterpunkt in X-Richtung
NZ | = 13 | Anzahl der Gitterpunkt in Z-Richtung
NT | = 41 | Anzahlen der Zeitschritte pro Umdrehung
Ω | = 2·π | relative Winkelgeschwindigkeit zwischen Welle und Lagerschale
Pr1 | = 0,1 | (absoluter) Druck am Lagerrand
Pr2 | = 0,2 | (absoluter) Schmierölzuhfurdruck in der Schmiernut (Schmiernut gegenüber der Lagerbelastung)

Hydrodynamisches Gleitlager mit einer axialen Schmiernut an der Stelle X = π.

Breite der Schmiertaschen in axialer Richtung = 0,33·B

Breite der Schmiertaschen in Umfangsrichtung = 0

Zur Berechnung wurde die erweiterte Reynoldssche Differentialgleichung verwendet [3].

Die Lagerschale wird als ideal zylindrisch angenommen.