Tafel 1:

Liste weiterer Parameter zum Demonstrationsbeispiel hydrodynamisches Lager in Abschnitt 4, 6 und 7

Alle Parameter sind dimensionslos. (Definiton der dimensionslosen Parameter siehe [3])

Bi | = 0 | 0,4 | Wellenkrümmung
γbi | = 0 |  | Winkel der Wellenkrümmung
Hmin | = 0,2 |  | minimale Spalthöhe
E | = 0,8 | 0,48 | Wellenexzentrizität
γ | = 0,591 | 0,858 | Verlagerungswinkel
So | = 3,65 | 1,57 | Sommerfeldzahl, dimensionslose Lagerbelastung
XSo | = 0 |  | Stelle (Richtung) der resultierenden Lagerbelastung So
B | = 1 |  | relative Lagerbreite
C | = 0,05 |  | Mischungskonstante
NX | = 61 |  | Anzahl der Gitterpunkt in X-Richtung
NZ | = 13 |  | Anzahl der Gitterpunkt in Z-Richtung
Ω | = 2·π |  | relative Winkelgeschwindigkeit zwischen Welle und Lagerschale
Pr1 | = 0,1 |  | (absoluter) Druck am Lagerrand
Pr2 | = 0,2 |  | (absoluter) Schmierölzuhfurdruck in der Schmiernut

Hydrodynamisches Gleitlager mit einer Schmiernut gegenüber der Richtung der Lagerbelastung.

Zur Berechnung wurde die erweiterte Reynoldssche Differentialgleichung verwendet [3].

Die Lagerschale wird als ideal zylindrisch angenommen.