Liste der verwendeten Symbole

Parameter, mit kleinem Buchstaben beginnend, sind dimensionsbehaftet. Mit großem Buchstaben beginnende Parameter sind die entsprechenden dimensionslosen.1)

b, B | Lagerbreite
ba, Ba | Balligkeit der Lagerschale gemäß Bild 5
bi, Bi | Betrag der Wellenkrümmung gemäß Bild 1
C | Mischungskonstante
dcp | Innendurchmesser der Kapillaren des hydrostatischen Lagers
e, E | Betrag der Wellenexzentrizität
H | dimensionslose Schmierspalthöhe
hmin, Hmin | minimale Schmierspalthöhe
k, K | Betrag der Verkantung gemäß Bild 1
lcp | Länge der Kapillaren des hydrostatischen Lagers
NX, NZ | Anzahl der Gitterpunkt in X- bzw. Z-Richtung des über den Schmierspalt aufgespannten Gitters zur iterativen Berechnung des Druckverlaufs im Lager
NT | Anzahl der Zeitschritte pro Umdrehung
p, P | Schmierfilmdruck
Pr1 | (absoluter) Umgebungsdruck am Lagerrand
Pr2 | (absoluter) Ölzufuhrdruck in der Schmiertasche
r | Wellenradius
rcp, Rcp | Drosselwiderstand der Kapillaren des hydrostatischen Lagers
s | Lagerspiel
So | Sommerfeldzahl (dimensionslose Lagerbelastung)
T | dimensionslose Zeit
X | dimensionslose Umfangskoordinate entlang des Schmierspalts (Winkel in Bogenmaß)
XSo | Stelle (Richtung) der resultierenden Lagerbelastung So
Z | dimensionslose axiale Koordinate entlang des Schmierspalts (-1 < /= Z < /= +1)
γ | Richtung der Wellenverlagerung gemäß Bild 1
γbi | Winkel zwischen der 2-3-Ebene des Koordinatensystems 1-2-3 und der Ebene der Wellenkrümmung gemäß gemäß Bild 1
γk | Winkel zwischen der 2-3-Ebene des Koordinatensystems 1-2-3 und der Ebene der Wellenverkantung gemäß Bild 1
ω, Ω | relative Winkelgeschwindigkeit zwischen Welle und Lagerschale