zurück weiter

6 Vergleich der Tragfähigkeit von hydrodynamischem und hydrostatischem Lager

Bild 4 zeigt den Vergleich der Tragfähigkeiten von hydrodynamischem und hydrostatischem Lager über den Parameter Wellenbiegung Bi.

Bild 4: Vergleich der Tragfähigkeiten von hydrostatischem und hydrodynamischem Lager (weitere Parameter Tafel 1 und Tafel 2) Während beim hydrodynamischen Lager bei Biegung generell die Tragfähigkeit schnell abnimmt, ist das hydrostatische Lager im Bereich positiver Biegung unempfindlich gegen diese. Das ist der praktisch interessante Bereich, weil die Belastungsrichtung des Lagers und die Richtung der Wellenbiegung oft korrelieren. zurück weiter